#### 结论：intersection预测识别算法不能使用beam距离差判定

原因：

1. 因雷达点云在水平方向上存在分辨率波动问题
2. 线数少，地面beam距离出现波动
3. 矿洞如果是斜着向前会出现逻辑漏洞